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Кран козловой электрический г/п 3,2-5 т
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Чертеж не определяет конструкцию крана

Категория размещения – У1 – на открытом воздухе; У2 – под навесом; У3 – в помещении.

Режим работы – 3К (А3 ИСО 4301)

Температура окружающей среды от -20°С до +40°С (возможно от -40°С до +40°С)

Исполнение крана – общепромышленное.

Управление – с пола
Технические данные козловых электрических кранов
	Грузоподъем-ность крана, т
	Пролет, L, м
	Вылек консоли, LK, м
	Высота подъема, Н, м
	База, В, не менее, м
	Габариты ходовых

тележек, не более, м
	Номинальная скорость, м/с
	Нагрузка на колесо при работе, кН, не более
	Общая масса крана, т, не более

	
	
	
	
	
	На-руж-ный, а1
	Внут-рен-ний, а2
	Вы-со-та, h
	Подъема груза
	Передвижения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тали
	Крана
	
	

	3,2
	12,5
	3,6
	6,3

7,1

8,0

9,0
	6,0
	0,4
	0,5
	1,0
	0,125
	0,32
	0,5

0,63

0,8

1,0
	55
	8,5

	5,0
	12,5
	
	
	
	0,5
	0,65
	
	
	
	0,5

0,63

0,8

1,0

1,25
	85
	10,5

	
	16,0
	4,5
	
	7,1
	
	
	
	
	
	
	
	12,0

	
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,0

	
	25,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	18,5

	
	
	6,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,0


Сведения, сообщаемые заказчиком

	Грузоподъемность, тн
	

	Пролет, LК, м
	

	Высота подъема, м
	

	Ширина головки подкранового рельса, мм
	

	Окружающая среда, ºС
	

	Категория размещения крана (У1, У2, У3)
	

	Количество кранов, шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Подпись заказчика, Ф.И.О., печать предприятия
	

	Дополнительные требования
	


