
ООО "КРАНМАШ"
428022, г Чебоксары, проезд Машиностроителей, 7а
тел: (8352)27-55-56, 27-55-57, 27-55-58, факс (8352)30-86-36

http://www.kran-mash.ru      e-mail: kranmash@list.ru

[image: image1.jpg]



Кран стреловой переставной " Пионер" - КСП г/п500, 750, 1000 кг.
Кран предназначен для подъема и перемещения различных грузов при строительстве и ремонте зданий и сооружений. Кран устанавливается на земле или на перекрытие здания: Для перемещения крана, без груза с объекта на объект, предусмотрены колеса. Управление краном осуществляется с помощью выносного кнопочного поста.
Технические данные
	Наименование
	Обозначение
	Показатели
	Примечание

	Тип крана
	легкий полноповоротный стреловой
	

	Грузоподъемность, тс
	
	0,5   0,75   1,0
	

	Высота подъема, м
	Нп
	до 50
	

	Вылет стрелы, м
	Rcmp.
	3(для г/п 0,5 и 0,75т) 2,7(для г/п 1,0т)
	

	Скорость подъема груза, м/с
	
	0,25
	

	Мощность двигателя подъема, кВт
	
	4
	

	Масса противовеса, кг
	
	790
	

	Масса конструктивная
 (без противовеса), кг
	
	650
	

	Габаритные размеры, мм
	НхВ1хВ
	4700x2000x5400
	


