Краны мостовые ручные однобалочные подвесные 
грузоподъемностью 0,5 т; 1 т; 2 т;  3,2 т  и  5 т ГОСТ 22045-89

[image: Общий вид крана для Опросного листа]            
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	Полная длина  крана L, м
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Краны подвесные ручные однобалочные по ГОСТ 7890-84 предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С
	


	ООО «КРАНМАШ» г. Чебоксары
тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru



Опросный лист на
кран мостовой ручной однобалочный подвесной
грузоподъемностью 0,5 т; 1 т; 2 т; 3,2 т; 5 т

Сведения, сообщаемые заказчиком

	Грузоподъемность (прописью) Q, тн
	

	Пролет (прописью) Lп, м
	

	Полная длина крана (прописью) L, м
	

	База А, м
	

	Высота подъема, м
	

	Длина консолей l, м
	

	Номер профиля подкранового пути по ГОСТ 19425
	

	Окружающая среда, ºС
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Исполнение крана
	

	Количество кранов (прописью), шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Подпись заказчика, Ф.И.О., печать предприятия
	



Дополнительные требования____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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