Краны мостовые ручные однобалочные опорные 
грузоподъемностью 0,5 т;  1,0 т;  3,2 т; 5 т и  8 т
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	Параметры  крана
	Грузоподъемность,  т

	
	0,5;  1,0;  3,2
	5
	8

	Пролет  L, м
	4,5 ÷ 11
	4,5 ÷ 17
	4,5 ÷ 17

	Высота  подъема,  м
	3;  6;  9;  12

	Тяговое  усилие  механизма подъема, Н
	650
	750
	750

	Тяговое усилие
механизма
передвижения, Н
	тали
	176,4
	196
	245

	
	крана
	98
	147
	196

	Размеры, мм
	А
	1200 ÷ 1600
	1600 ÷ 2100
	1800 ÷ 2100

	
	В
	1600 ÷ 2066
	2146 ÷ 2620
	2340 ÷ 2620

	
	Н
	495 ÷ 561
	470 ÷ 640
	650 ÷ 730

	
	h
	390
	560 ÷ 740
	1000 ÷ 1060

	
	l
	160
	160
	180

	Масса, т
	0,7 ÷ 1,13
	0,8 ÷ 2,3
	1,3 ÷ 2,8



	Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С.
	В отличие от электрических кранов, в конструкции используются ручная таль и цепной механизм передвижения.
	Краны изготавливаются обычного, взрывобезопасного и экспортного исполнения.
	


	ООО «КРАНМАШ» г. Чебоксары
тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru



Опросный лист на
кран мостовой ручной однобалочный опорный
грузоподъемностью 0,5 т; 1 т; 3,2 т; 5 т; 8т.

Сведения, сообщаемые заказчиком



	Грузоподъемность (прописью) Q, тн
	

	Пролет (прописью) Lп, м
	

	Высота подъема, м
	

	Номер профиля подкранового пути по ГОСТ 19425
	

	Окружающая среда, ºС
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Исполнение крана
	

	Количество кранов (прописью), шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Подпись заказчика, Ф.И.О., печать предприятия
	






Дополнительные требования____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

















	


	ООО «КРАНМАШ» г. Чебоксары
тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru








[bookmark: _GoBack]
image1.png
N

i

Q

AN

m]
|





