Мобильный (ручной) козловой кран МКК
Мобильные  (ручные) козловые  краны  применяются  при  ремонте оборудования,  строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. Оснащается электрическими и ручными талями

Перемещение крана осуществляется вручную:

- На поворотных колесах по ровному твердому покрытию. 

Кран обслуживается двумя рабочими.
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	Типовые технические данные
	Сведения, сообщаемые заказчиком

	Грузоподъемность, тн
	0,5
	1
	2
	

	Пролет L, м
	3,0; 4,0;5,0; 6,0
	

	База В, м
	2,0
	

	Высота подъема Н, м
	3,0
	

	Высота крана Н1м
	3,85
	4,05
	4,25
	

	Тип привода подъема
	электрический
	

	
	ручной
	

	Передвижения крана

вручную на колесах
	колесо поворотные
	

	
	два – поворотные

два неповоротные
	

	
	
	

	Габарит крана, м
	L1 = L+0,3
	

	Наименование предприятия
	
	

	Адрес предприятия
	
	

	Подпись заказчика,

должность и фамилия,

печать предприятия
	
	


ООО «Кранмаш» г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, 7А
Тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57, 27-55-58, факс 30-86-36
