Краны мостовые электрические 
однобалочные опорные г/п 10,0 т.
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Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

Категория размещения – У2; У3.
Режим работы – 3К (А3 ИСО 4301)
Температура окружающей среды от -20°С до +40°С (возможно от -40°С до +40°С)
Исполнение крана – общепромышленное.
Скорость передвижения крана – 0,45 м/с
Управление – с пола
Грузоподъемность 10,0тн

	Пролет,
Lк, м
	Высота подъема,
м
	С
	В
	В1
	Н*
	h
	Нагрузка на колесо при работе крана, кН
	Конструк-
тивная
масса крана, т
	Ширина головки подкрано- вого
рельса
(рекомендо-
ванная)

	
	
	мм, не более
	не более
	

	10,5
	6; 9;
12; 18;
24; 36
	2000
	2450
	135
	910
	-146
	61,5
	4,00
	КР 70

	13,5
	
	2600
	3240
	
	1200
	
	67,2
	5,21
	

	16,5
	
	
	
	
	
	
	69,0
	5,98
	

	(18,0)
	
	4000
	4640
	
	
	
	69,9
	6,32
	

	19,5
	
	
	
	
	
	
	70,5
	6,58
	

	22,5
	
	
	
	
	1300
	
	72,9
	7,54
	

	24,0
	
	
	4650
	
	
	
	74,6
	8,95
	

	28,5
	
	4500
	5150
	
	1600
	
	85,7
	12,85
	



	Грузоподъемность, т
	

	Пролет LK, M
	

	Высота подъема, м
	

	Количество кранов, шт
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Ф.И.О., должность, подпись заказчика,
	

	Дополнительные требования
	



	


	ООО «ЗПТО «КРАНМАШ» г. Чебоксары
тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru
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