Краны мостовые электрические однобалочные опорные 
грузоподъемностью 6,3 тн
Категория размещения кранов: У2 – под навесом, УЗ – в помещении.
Режим работы - ЗК ГОСТ 25546 (A3 ИСО 4301).
Температура окружающей среды от - 20°С до + 40°С. (возможно от - 40°(до + 40°С).
Исполнение крана - общепромышленное.
Скорость передвижения крана - 0,45 м/с 
Управление - с пола.

[image: Кран опорный г]
Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

	Пролет,
Lп, м
	Высота
подъема,
м
	С
	В
	В1
	Н
	Н1
	h
	Нагрузка 
на колесо
при работе
крана, кН
	Конструктивная
масса крана,
тн

	
	
	мм, не более
	
	

	10,5
	6; 9;
12; 18;
24; 36

	2000
	2410
	105
	1019
	240
	По 
паспорту
эл. тали

	66,9
	5,10

	13,5
	
	2600
	3100
	
	1189
	
	
	67,2
	5,21

	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	69,0
	5,98

	(18,0)
	
	4000
	4410
	
	1198
	350
	
	69,9
	6,32

	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	70,5
	6,58

	22,5
	
	
	
	
	1288
	
	
	72,9
	7,54



Сведения, сообщаемые заказчиком

	Грузоподъемность, т
	

	Пролет LП, M
	

	Высота подъема, м
	

	Ширина головки подкранового рельса, м
	

	Окружающая среда, °С
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Количество кранов, шт
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Ф.И.О., должность, подпись заказчика, 
печать предприятия
	

	Дополнительные требования
	

	


	ООО «ЗПТО«КРАНМАШ»
г. Чебоксары
тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru
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