Краны мостовые опорные однобалочные электрические ферменные

грузоподъемностью 3,2;  5,0;  6,3 тн
Категория размещения кранов: У2 – под навесом, УЗ – в помещении.

Режим работы - ЗК ГОСТ 25546 (A3 ИСО 4301).

Температура окружающей среды от - 20°С до + 40°С. (возможно от - 40°(до + 40°С).

Исполнение крана - общепромышленное.

Скорость передвижения крана - 0,34 м/с 

Управление - с пола.
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Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.
Сведения, сообщаемые заказчиком
	Грузоподъемность, т
	

	Пролет Lп, m
	

	Высота подъема, м
	

	Ширина головки подкранового рельса, м
	

	Окружающая среда, °С
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Количество кранов, шт
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Ф.И.О., должность, подпись заказчика, 

печать предприятия
	

	Дополнительные требования
	


	
	ООО «ЗПТО «КРАНМАШ»
г. Чебоксары 
kranmash@list.ru
тел./факс: (8352) 27-55-56; 27-55-57


