Краны мостовые электрические однобалочные подвесные 

грузоподъемностью 1 тн ГОСТ 7890-93
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Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.
	
	Код ОКП 315723

	Полная длина 
L, м
	Пролет 
Lп  , м
	Длина консолей 

l, м
	Размеры, мм
	Подкрановый путь, двутавр 

ГОСТ 19425
	Нагрузка 

на путь, кН
	Конструктивная масса, 

тн

	
	
	
	Аmin
	l1
	В 
	b
	h
	h1
	
	от 

тележки 
	от 

колеса
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высота подъема, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	12
	18

	
	
	
	
	
	не более
	
	не более
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	600
	660
	1260
	630
	1200
	350
	24М 30М 36М
	7,2
	3,60
	0,56
	0,59
	0,61

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,58
	0,60
	0,63

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62
	0,65
	0,67

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63
	0,66
	0,68

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	1460
	730
	
	
	
	7,4
	3,70
	0,71
	0,73
	0,76

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,72
	0,75
	0,77

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74
	0,77
	0,79

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	7,8
	3,90
	0,84
	0,87
	0,89

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,87
	0,89
	0,92

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,89
	0,91
	0,94

	12,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,91
	0,94
	0,96

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	1710
	855
	1280
	430
	
	8,5
	4,25
	1,12
	1,14
	1,17

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,15
	1,17
	1,20

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,18
	1,20
	1,22

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21
	1,23
	1,26

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	1360
	510
	
	9,2
	4,60
	1,41
	1,43
	1,46

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,44
	1,47
	1,49

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,48
	1,50
	1,53

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,51
	1,53
	1,56

	Суммарная мощность электродвигателей не более 3 кВт.

Скорость передвижения крана не более 0,5 м/с.

Скорость передвижения тали – по паспорту тали.

Скорость подъема тали – по паспорту тали.
	ООО «ЗПТО «КРАНМАШ»
г. Чебоксары

тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной 

грузоподъемностью 1 тн
▪ Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

▪ Категория размещения кранов У2, У3 (под навесом, в помещениях).

▪ Температура окружающей среды от –20ОС до +40ОС (–40ОС до +40ОС). 

▪ Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное 

(класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).

▪ Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99): 

класс взрывоопасной зоны – 1; категория взрывоопасной смеси – IIВ, IIС; 

группа взрывоопасной смеси – Т4. 
Опросный лист является неотъемлемой частью договора. 

Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика, опросный 

лист не действителен.
СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Грузоподъемность (прописью), тн
	

	Полная длина крана (прописью) L, м
	

	Пролет (прописью) Lп, м
	

	Высота подъема (прописью), м
	

	Номер профиля подкранового пути 

по ГОСТ 19425-74
	

	Рабочее напряжение питающего тока, В
	

	Окружающая среда, ОС
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Исполнение крана
	

	Количество кранов (прописью), шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия, 

отгрузочные реквизиты
	

	Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров
	

	Подпись заказчика, 

его должность и фамилия, 
печать предприятия
	



Дополнительные требования ___________________________________________
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______________________________________________________________________
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