Краны мостовые электрические однобалочные подвесные 
грузоподъемностью 10 тн ГОСТ 7890-93
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на кран мостовой электрический однобалочный подвесной 
грузоподъемностью 10 тн


▪ Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.
▪ Категория размещения кранов У2, У3 (под навесом, в помещениях).
▪ Температура окружающей среды от –20ОС до +40ОС (–40ОС до +40ОС). 
▪ Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное 
(класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).
▪ Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99): 
класс взрывоопасной зоны – 1; категория взрывоопасной смеси – IIВ, IIС; 
группа взрывоопасной смеси – Т4. 


Опросный лист является неотъемлемой частью договора. 
Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика опросный 
лист не действителен.
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