Краны мостовые электрические однобалочные подвесные 

грузоподъемностью 2 тн ГОСТ 7890-93
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Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.
	
	Код ОКП 315724

	Полная длина 
L, м
	Пролет 
Lп  , м
	Длина консолей 

l, м
	Размеры, мм
	Подкрановый путь, двутавр 

ГОСТ 19425
	Нагрузка 

на путь, кН
	Конструктивная масса, 

тн

	
	
	
	Аmin
	l1
	В 
	b
	h
	h1
	
	от 

тележки 
	от 

колеса
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высота подъема, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	12
	18

	
	
	
	
	
	не более
	
	не более
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
	600
	710
	1260
	630
	1580
	430
	24М 30М 36М
	12,7
	6,35
	0,66
	0,70
	0,73

	4,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,68
	0,72
	0,75

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,72
	0,75
	0,79

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74
	0,77
	0,81

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	1460
	730
	
	
	
	13,1
	6,55
	0,89
	0,92
	0,96

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,90
	0,94
	0,97

	7,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,93
	0,97
	1,00

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	
	1660
	510
	
	13,8
	6,90
	1,13
	1,17
	1,20

	10,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,16
	1,19
	1,23

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,20
	1,23
	1,27

	12,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,23
	1,27
	1,30

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	1710
	855
	
	
	
	14,5
	7,25
	1,42
	1,45
	1,49

	13,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,45
	1,49
	1,52

	14,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,49
	1,52
	1,56

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52
	1,56
	1,59

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	1740
	590
	
	15,3
	7,65
	1,76
	1,80
	1,83

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79
	1,83
	1,87

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,83
	1,86
	1,90

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,86
	1,90
	1,93

	Суммарная мощность электродвигателей не более 4,5 кВт.
Скорость передвижения крана не более 0,5 м/с.

Скорость передвижения тали – по паспорту тали.

Скорость подъема тали – по паспорту тали.
	ООО «ЗПТО «КРАНМАШ»
г. Чебоксары

тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной 

грузоподъемностью 2 тн
▪ Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

▪ Категория размещения кранов У2, У3 (под навесом, в помещениях).

▪ Температура окружающей среды от –20ОС до +40ОС (–40ОС до +40ОС). 

▪ Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное 

(класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).

▪ Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99): 

класс взрывоопасной зоны – 1; категория взрывоопасной смеси – IIВ, IIС; 

группа взрывоопасной смеси – Т4. 
Опросный лист является неотъемлемой частью договора. 

Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика, опросный 

лист не действителен.
СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Грузоподъемность (прописью), тн
	

	Полная длина крана (прописью) L, м
	

	Пролет (прописью) Lп, м
	

	Высота подъема (прописью), м
	

	Номер профиля подкранового пути 

по ГОСТ 19425-74
	

	Рабочее напряжение питающего тока, В
	

	Окружающая среда, ОС
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Исполнение крана
	

	Количество кранов (прописью), шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия, 

отгрузочные реквизиты
	

	Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров
	

	Подпись заказчика, 

его должность и фамилия, 
печать предприятия
	



Дополнительные требования __________________________________________
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____________________________________________________________________
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