Краны мостовые электрические однобалочные подвесные 

грузоподъемностью 3,2 тн ГОСТ 7890-93
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Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.
	
	Код ОКП 315725

	Полная длина 
L, м
	Пролет 
Lп  , м
	Длина консолей 

l, м
	Размеры, мм
	Подкрановый путь, двутавр 

ГОСТ 19425
	Нагрузка 

на путь, кН
	Конструктивная масса, 

тн
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	Высота подъема, м
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	12
	18
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	не более
	
	
	

	3,6
	3,0
	0,3
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	750
	1260
	630
	1810
	500
	30М 36М

45М
	19,8
	9,90
	0,92
	0,97
	1,01
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	0,95
	0,99
	1,04

	4,8
	4,2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,00
	1,04
	1,09

	5,4
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,02
	1,06
	1,11

	6,6
	6,0
	0,3
	
	
	1460
	730
	
	
	
	20,3
	10,15
	1,18
	1,22
	1,28

	7,2
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22
	1,25
	1,30

	7,8
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	1,25
	1,28
	1,34

	10,2
	9,0
	0,6
	
	
	
	
	1890
	580
	
	21,4
	10,70
	1,56
	1,61
	1,65

	10,8
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	1,61
	1,66
	1,71

	11,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,66
	1,71
	1,76

	12,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,71
	1,76
	1,81

	13,2
	12,0
	0,6
	
	
	1710
	855
	2010
	700
	
	22,0
	11,00
	1,80
	1,85
	1,89

	13,8
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	1,89
	1,93

	14,4
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	1,90
	1,95
	1,99

	15,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,91
	1,99
	2,03

	16,2
	15,0
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	23,4
	11,70
	2,34
	2,39
	2,43

	16,8
	
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,39
	2,43
	2,48

	17,4
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,44
	2,48
	2,53

	18,0
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,48
	2,53
	2,57

	Суммарная мощность электродвигателей не более 5,5 кВт.

Скорость передвижения крана не более 0,5 м/с.

Скорость передвижения тали – по паспорту тали.

Скорость подъема тали – по паспорту тали.
	ООО «ЗПТО «КРАНМАШ»
г. Чебоксары

тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57
факс: 30-86-36, kranmash@list.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной 

грузоподъемностью 3,2 тн
▪ Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

▪ Категория размещения кранов У2, У3 (под навесом, в помещениях).

▪ Температура окружающей среды от –20ОС до +40ОС (–40ОС до +40ОС). 

▪ Исполнение крана – общепромышленное, пожаробезопасное 

(класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).

▪ Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99): 

класс взрывоопасной зоны – 1; категория взрывоопасной смеси – IIВ, IIС; 

группа взрывоопасной смеси – Т4. 
Опросный лист является неотъемлемой частью договора. 

Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика,  опросный 

лист не действителен.
СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Грузоподъемность (прописью), тн
	

	Полная длина крана (прописью) L, м
	

	Пролет (прописью) Lп, м
	

	Высота подъема (прописью), м
	

	Номер профиля подкранового пути 

по ГОСТ 19425-74
	

	Рабочее напряжение питающего тока, В
	

	Окружающая среда, ОС
	

	Категория размещения крана (У2, У3)
	

	Исполнение крана
	

	Количество кранов (прописью), шт.
	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия, 

отгрузочные реквизиты
	

	Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров
	

	Подпись заказчика, 

его должность и фамилия, 
печать предприятия
	



Дополнительные требования __________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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