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Российская Федерация
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ЗПТО «КРАНМАШ»

428022, Россия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, 7а

тел./8352/ 27-55-56, 27-55-57, 27-55-58, факс 27-55-56
http//:www.kran-mash.ru    e-mail: kranmash@list.ru
Краны мостовые электрические двухбалочные опорные 
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При необходимости указать недостающие размеры на чертеже (расположение токоподвода и пр.)

Площадка обслуживания троллей находится на одной балке с кабиной (устанавливается при троллейном токоподводе)

Общий вид не определяет конструкцию крана.

	Размеры, мм

	Lпр.
	Нп
	С
	М
	В
	D
	S
	L2
	L1
	K
	E
	Нзд
	Нкп
	В1*
	Н*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


где
Lпр. – пролет крана

Нп – высота подъема

С – база крана

М – расстояние от оси рельса до ближайшего препятствия сбоку

В – расстояние от оси рельса до края подкранового пути
D – расстояние от поверхности катания колеса до посадочной площадки кабины
S – расстояние от оси рельса до кабины
L1 – подход крюка влево
L2 – подход крюка вправо

Нзд – расстояние от поверхности катания колеса до нижней выступающей точки здания

Нкп – расстояние от поверхности катания колеса до уровня пола

В1 – максимальная ширина балки концевой

Н – расстояние от поверхности катания колеса до центра буфера

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический двухбалочный опорный 

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью  заполненный  и  не  заверенный  печатью  Заказчика опросный лист не действителен.

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

	Грузоподъемность, т
	Главного подъема
	Вспомогательного подъема

	Длина пролета, м
	

	Высота подъема, м
	

	Длина пути, м
	

	Количество грузовых тележек
	     Одна               Другое __________

	Конструкция главных балок крана
	     Двутавр         Ферма         Коробчатое сечение          Не имеет значения

	Пролетная балка (при длине более 13,5м) поставляется
	     В разрезанном виде

     В неразрезанном виде (цельная)

	Управление краном
	     Управление с пола (подвесной пульт)                          Кабина

	Исполнение крана
	     Общепромышленное        Пожаробезопасное           Взрывобезопасное

	Температура эксплуатации крана
	     От -20˚С до 40˚С               От -40˚С до 40˚С              

	Категория размещения крана
	     У1 (на улице)                    У2 (под навесом)               У3 (в помещении)

	Тип механизма основного подъема
	     Таль                                    Лебедка

	Тип механизма вспомогательного подъема
	     Таль                                    Лебедка

	Страна производитель тали
	     Болгария                            Россия
     Германия                           Китай                                  Другое _________

	Высота подъема, м
	     Главного крюка
	      Вспомогательного крюка

	Тип токоподвода питания к крану 
	     Кабельный токоподвод на струне (тросе)
     Троллейный токоподвод
     Кабельный токоподвод на С-профиле (фестонная система)

     Кабельный токоподвод на Т-профиле
     Без токоподвода

	Тип токоподвода питания к тележке
	     Кабельный токоподвод на струне (тросе)
     Кабельный токоподвод на С-профиле (фестонная система)
     Кабельный токоподвод на Т-профиле

     Без токоподвода

	Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86
	     А3       А4        А5        А6        А7        Другое _____    
     Затрудняюсь ответить

	Марка рельса подкранового пути
	     Р24        Р43        Р50        Р70        Квадрат 50х50       Другое _________    

	Скорость передвижения крана, м/мин
	     25 (по умолчанию)          Другое _________

	Цвет крана
	     Синий (по умолчанию)                 Другое ______________

	Тип грузозахватного органа
	     Крюк                                  Магнит                                Грейфер

	Расположение кабины
	     А                                         В                                          Другое

	Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию
	     Наличие двух скоростей на передвижение, м/мин____________
     Реле контроля обрыва и чередования фаз
     Электродвигатель с тормозом на передвижение
     Частотное регулирование передвижения крана
     Радиоуправление
     Оптические датчики сближения крана с соседним или тупиком
      Звуковая сигнализация(непрерывно при движении) ___________

                                               ( машинистом)                       ___________
                                               (нет необходимости)            ___________ 
      Световая сигнализация на передвижение 

       Проходная галерея             А                    В



	Опции для тележки, поставляемой с краном
	     Звуковая сигнализация при движении
     Наличие двух скоростей на передвижение, м/мин____________
     Наличие двух скоростей на подъем/опускание, м/мин___________
     Ограничитель грузоподъемности

     Частотное регулирование передвижения

     Электродвигатель с тормозом на передвижение



	Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тележке
	

	Количество заказываемых кранов
	

	Необходимость доставки
	

	Адрес доставки


	

	Необходимость монтажа
	

	Наименование вашей организации
	

	ФИО заполнившего опросный лист
	

	Должность заполнившего опросный лист
	

	Контакты: тел./факс, E-mail
	



�









